|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SW68数模系统配置模板** | | | | | | |
| **需方：** | | | | | | |
| **产地：济南** | | | | | | |
| **品牌：赛克新威，中国楼宇对讲十大品牌，国家质量信誉AAA级企业，中国房地产百强供应商。** | | | | | | |
| **第1栋楼、26层、3个单元双门、1梯3户；第2栋楼、26层、4个单元双门，1梯4户，合计:650户。** | | | | | | |
| **功能：高清可视，监视通话；遥控/密码/IC/手机APP开锁；家庭求助报警，电梯控制，信息发布；4方通话、小区安防、二次访客；小区一卡通。** | | | | | | |
| **单元内器材配置** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **型号** | **数量** | **单价** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 数模门口机 | SW68M39IC | 14 |  |  | IC刷卡 |
| 2 | 7寸彩色室内机 | SW67S76-V | 650 |  |  | 求助，5防区报警 |
| 3 | 门口机开锁电源 | SWK1207 | 14 |  |  | 1门1台开锁电源 |
| 4 | 系统电源 | SWK30100 | 14 |  |  | 每单元2台电源 |
|  | 2路分支器 | SW67X02-C | 4 |  |  | 第2栋楼每单元双主线 |
| 5 | 4户层间解码器 | SW67J04 | 104 |  |  | 每层一台 |
| 6 | 6户层间解码器 | 两层复用 | 39 |  |  |  |
| 7 | 多门控制器 | SW68D02-C | 7 |  |  |  |
| 8 | 主干线 | 超五类网线 |  |  |  | 国标 |
| 9 | 电源主干线 | RVV2\*0.75 |  |  |  | 国标 |
| 10 | 入户线 | 超五类网线 |  |  |  | 国标 |
| 11 | 门体 |  |  |  |  | 门厂提供 |
| 12 | 闭门器 |  |  |  |  | 门厂配套 |
| 13 | 电控锁 |  |  |  |  | 磁力锁或电控锁 |
| 14 | 小计 |  |  |  |  |  |
| **联网器材(小区公共部分）** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **型号** | **数量** | **单价** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 数字管理员机(含电源) | SW68G02 | 1 |  |  |  |
| 2 | 数字总门口机 | SW68Z35IC | 1 |  |  |  |
| 3 | 总门口机电源 | SWK1225 | 1 |  |  |  |
| 4 | IC卡发卡器 | SW1070 | 1 |  |  |  |
| 5 | 光纤收发器 |  | 7 |  |  | 每栋楼使用一对 |
| 6 | 二层交换机 | 8口 | 7对 |  |  | 每单元一台 |
| 7 | 核心交换机 | 16口 | 1台 |  |  | 支持VLAN划分 |
| 8 | 单元外用线 | 光纤 |  |  |  | 单模、2芯 |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |